

*Функциональность по доступной цене!*

**Беспроводная ОПС серии VH**

****

* Частота - 433,92 МГц
* Дальность - 100 метров
* Для «Дельта-GSM-ПАМ» исп.5.2 - 24 зоны, прием с датчиков на встроенный приемник.
* Для других приборов - приемник на 4 зоны с выходами типа ОК - «Дельта-ISM-Б». Количество радиодатчиков в зоне - не ограничено. Для увеличения зон используется несколько приемников с другим номером (адресом системы). Количество номеров систем (адресов системы) - 6561

*07.03.2020*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Модель** | **Характеристики** | **Розн.** |
| ik500_150.jpg | **VH-01** | ИК- датчик, 110°, дальность 10 м, высота установки 2.5м, (ВхШхГ): 107х59х45 мм. | 787 |
| ikzv_500.jpg | **VH-03** | ИК- датчик с защитой от животных (менее 10 кг), 110°, дальность 10 м, высота установки 2.5м, (ВхШхГ): 107х59х45 мм. | 1236 |
| otkr100_b.jpg | **VH-02** | Геркон - датчик открытия двери. Порог срабатывания: 5 мм на дерев.поверхностисти. Размер датчика - 179х37х15,5 мм, ответной магнитной части – 64х13х13 мм. | 495 |
| dym_m.jpg | **VH-05** | Беспроводной пожарный (дымовой) датчик. Контроль задымления. Контролируемая площадь: 20 кв.м. (ДхВ): 107х35 мм. | 970 |
| tr_kn_m.jpg | **VH-06** | Беспроводная тревожная кнопка, может использоваться для постановки/снятия. Размеры (ВхШхГ): 40х72х20 мм. | 590 |
|  | **VH-12** | Радиобрелок 2-х кнопочный, 433МГц, 10 мВт, дальн. 100 м, в комплекте батарея - 12В, габариты - 50\*35\*12 мм | 335 |
| RM_black_b.gif | **VH-14** | Брелок постановки/снятия с охраны и тревожная кнопка в черном металлическом корпусе, имеет сдвигающуюся крышку для предотвращения ложных нажатий на кнопки брелка. **Обучаемый универсальный!** Размеры (ВхШхГ): 61х33х15 мм. | 390 |
| Документ1.jpg | **6LR61** | Алкалиновая батарея 9 Вольт. Тип: Крона. Используется в ИК и пожарных датчиках. Размер (ВхШхГ, мм): 48,5х17,3х26,3 | 97 |
| Battery 23A 12V_GP.gif | **23 А** | Алкалиновая батарея 12 Вольт. Тип: 23 А. Используется в беспроводном датчике открытия двери (герконе). Размер: 28х10 мм. | 48 |
| lezyne-cr2032-battery-1.jpg | **3A** | Литиевая батарей 3 Вольт. Тип: Таблетка. Используется в беспроводных тревожных кнопках и пультах постановки/снятия с охраны | 48 |
| Battery 27A 12V_GP.gif | **27 А** | Алкалиновая батарея 12 Вольт. Тип: 27 А. Используется в беспроводных тревожных кнопках и пультах постановки/снятия с охраны. Размер 27х10 мм. | 48 |
| Документ2.jpg | **«Дельта-ISM-Б»****(исп. 433)** | Приемник радиодатчиков серии VH для передатчиков «Дельта» с выходом ОК. Количество беспроводных зон - 4. Количество номеров систем (беспроводных адресов) - 6561. Количество радиодатчиков в системе - не ограничено. Питание 12В, 50 мА. Размер: 90х55х30 мм. | 970 |

**Цены указаны в рублях**